56iq数字标牌软件简易操作手册

1. 启动android播放机后，连接网络，打开系统浏览器，输入以下地址下载56iq数字标牌播放软件。

下载地址：apk.56iq.cn/d/mebplayer.apk
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2. 下载完成后，直接点击右下角的下载完成提示框，或者点击文件浏览，选择本地存储，进入Download文件夹，点击mEbplayer.apk进行安装。
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3. 安装成功后点击Setting按钮进行注册。
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4. 选择“云端登陆”，此处可以输入在http://56iq.net申请的账号密码，也可以直接使用QQ或sina登录
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5. 以QQ登录为例，点击QQ图标后，输入QQ号和密码点击登录，授权成功后播放端就成功注册到云平台了
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6. 访问http://56iq.net，点击立即体验，并使用刚刚注册终端时所用的账号登录，登录后点击“进入管理端”链接
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7. 点击“节目制作”进入节目编辑器，点击“自动播放媒体”组件，点击“上传视频”按钮，上传一个新的视频
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上传完成后，双击或选择添加上传的视频，然后点击确定，将视频插入的节目场景中
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8. 点击“保存”按钮，并在保存成功的提供框中点击“发布”按钮
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9. 选择终端列表中已经注册的终端，点击“确认发布”
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10. 发布成功后，点击“节目管理”下的“下载管理”，查看终端的实时下载进度
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11. 下载过程中将终端强行断电并加电，重启成功后播放端自动打开开始断点续传，正常情况下下载进度会接着往前走。反复进行断电加电操作，确保下载进度一直能正常前进，不会卡住，如果断电次数不够但节目已经下载完成，则可以在“终端监控”菜单中清空节目重新发布，然后继续观察下载情况。

